Форма регистрации точки беспроводного доступа

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подразделения |  |
| Место размещения |  |
| Имя сети (SSID) |  |
| ФИО, должность ответственного |  |
| Марка и модель оборудования |  |
| MAC-адрес |  |
| Инвентарный номер |  |
| Имя пользователя, используемое на оборудовании для доступа в сеть Интернет |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись руководителя подразделения) (фамилия, инициалы)

**Организация беспроводной сети структурного подразделения.**

Беспроводная сеть структурного подразделения ЮЗГУ не является публичной и должна быть защищена паролем и доступна лишь сотрудникам соответствующего подразделения. Настройка и доступ сотрудникам к беспроводной сети подразделения предоставляется ответственным за беспроводную сеть – руководителем подразделения или лицом, назначаемым руководителем из числа сотрудников подразделения.

Рекомендации к организации беспроводной сети:

- имя сети (SSID) состоит из сокращенного названия подразделения и номера аудитории, в которой установлена точка доступа;

- длина пароля составляет не менее 8 символов;

- в числе символов пароля обязательно должны присутствовать буквы в верхнем и нижнем регистре и цифры;

- пароль не должен записываться или передаваться открытым текстом в электронных сообщениях;

- смена пароля производится не реже одного раза в 3 месяца;

- новый пароль должен отличаться от предыдущего не менее чем в 6 позициях;

- пароль для доступа к беспроводной сети должен отличаться от пароля для настройки точки доступа;

- протокол безопасности - WPA2-PSK AES;

- должен применяться фильтр MAC-адресов для разрешения доступа с ограниченного круга устройств;

- служба WPS должна быть отключена.

В случае компрометации пароля (либо подозрении на компрометацию) необходимо сообщить об этом ответственному за беспроводную сеть подразделения. Ответственный в свою очередь должен немедленно изменить пароль.

При организации беспроводной сети структурного подразделения ЮЗГУ точки беспроводного доступа должны быть зарегистрированы в управлении информатизации.